Памятка заказчику

Строительство стен домов (бань) производится из бруса естественной (атмосферной) влажности. Для минимизации процессов усушки, разбухания, коробления, растрескивания древесины, а также образования синевы, плесени и т.п. по завершении строительства необходимо соблюдать следующее:

1. В течение 1-2 месяцев в зависимости от погодных условий проветривать (просушивать) дом (баню). Держать окна (двери) открытыми, а лучше снять их с петель (для устранения причин механического и т.п. влияния на столярные изделия).

2. Просушка дома (бани) может быть естественной (сквозняк) или принудительной (вентилятор, печь). Просушивать принудительно печью(обогревателями) можно по истечению 6 месяцев. Полная осадка и усушка древесины происходит не менее 12 месяцев, это нужно учитывать если планируется полная отделка дома.

3. Желательно оградить наружные стены от чрезмерного солнечного влияния и косого дождя на процесс сушки для минимизации процесса растрескивания.

4. Обработать древесину антисептиком (консультация в специализированных магазинах) для минимизации процессов растрескивания древесины, образования синевы. Скрытые конструкции обрабатывают антисептиками типа «Сенеж» и «Неомид»

5. Следует иметь в виду, что при погрузке комплекта материалов на автомашину , перевозке, разгрузке он может подвергнуться кратковременному атмосферному воздействию. На объекте строительства материал проветрить и укрыть от атмосферного влияния.

6. Оптимальный вариант строительства: профилированный брус высотой венца 90, шириной венца 140мм, для круглогодичного проживания минимум, профилированный брус 140 на 140мм. А в случае каркасного исполнения дома, то утеплением стен минимум в 150мм.

7. Для устранения негативного воздействия усадки, рекомендуем применять брус камерной сушки, ройки(обсадные) бруски в окна и двери, винтовые компенсаторы усадки в столбы и деревянные нагеля при сборке сруба

8. Особое внимание уделите пожаробезопасности, для пропитки уязвимых мест можно использовать антипирены, будьте внимательными при проводке в деревянном доме электрики. При устройстве печей для обогрева, каминов, нанимайте профильных специалистов.

Консультации по правилам ухода, сушки и эксплуатации дома (бани) можно найти Интернете и соответствующих справочниках.

Дом (баня) Ваше имущество – относитесь к нему бережно!

[www.pestovodomа.ru](http://www.pestovodomа.ru)