**Приложение №**

**К договору №**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20 г.**

**Правила пользования изделием**

1. Каркасно-щитовые и брусовые изделия в первоначальный период эксплуатации должны систематически проветриваться, чтобы на стенах и потолках (вагонке) не возникали очаги грибкового заражения.

2. Бани, должны регулярно протапливаться ( в течении первой недели эксплуатации),с постоянным увеличением время топки. При завершение пользования баней, необходимо открыть вытяжку в сауне, все двери (кроме входной в зимний период эксплуатации) и дать ей просохнуть до исчезновения капель на потолке сауны. Вытяжное отверстие после мойки должно быть постоянно открыто.

3. Для предотвращения разрушения древесины под воздействием атмосферных осадков, требуется произвести наружную и внутреннюю обработку изделия защитными материалами ( пинотекс, олифа, лазурь и т.д.) в течение пяти дней с момента постройки. При появлении синевы на древесине Исполнитель рекомендует применять специальное средство (НЕОМИД-500 или БЕЛСИН).

4. При длительной эксплуатации изделия из бруса, следует по необходимости дополнительно проконопатить паклей, между венцами.

5. Предприятие-изготовитель принимает претензии, в течении 12 месяцев, с дня приобретения.

В гарантийный срок изготовитель исправляет дефекты, возникшие по его вине.

6. Рекламации на изделия не принимаются:

 а) При неправильной эксплуатации.

 б) При самовольной изменении конструкции, после её изготовления (замена окон, перенос

 перегородок, какие-либо пристройки и т.д.)

 в) По установке печей, не предусмотренных изготовителем.

 г) Отсутствие антисептической обработки, рекомендуемой подрядчиком.

 д) На опорно-столбчатый фундамент

**запрещается**

Растапливать печь горюче-смазочными материалами (бензин, керосин и т.п.),применять не предусмотренные виды топлива. Топить печь с открытой дверцей, сушить одежду, дрова и другие легко-воспламеняемые материалы и предметы на печи и около неё. Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор детям.

**АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ**

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, произвели

осмотр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и составил настоящий акт о том, что работа предусмотренная в договоре выполнена в полном объёме.

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_